**FINANȚAT DE UE/TERMENI DE REFERINȚĂ**

**privind selectarea unei/unor companii care vor presta servicii de construcție pentru trei beneficiari în cadrul Programului de Granturi mici pentru inițiative comunitare destinat comunităților partenere ale proiectului EVA**

**”Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”**

**Raionul Ungheni**

14.03.2022

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunță concurs de oferte în vederea selectării unei/unor companii de construcție pentru implementarea activităților din cadrul Programului de Granturi mici pentru comunitățile partenere ale proiectului EVA ”Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”. Programul de granturi mici pentru inițiative comunitare este realizat de AO Centrul Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii ”Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD)  în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Programul de Granturi Mici urmărește implementarea unor inițiative locale, care își propun să mobilizeze membrii comunității pentru a soluționa o problemă importantă din comunitate, într-un mod care va asigura împuternicirea fetelor și femeilor și promovarea egalității de gen.

**Obiectivul concursului:** Contractarea unei/unor companii pentru prestarea serviciilor de construcție pentru trei beneficiari din Raionul Ungheni.

**Detaliile privind specificațiile tehnice sunt prezentate în Anexa 1 de mai jos. Localitățile unde vor avea loc lucrările sunt indicate în Anexa 1 de mai jos.**

\*Specificațiile tehnice prezentate sunt estimative și pot fi ajustate de compania de construcție în funcție de măsurările făcute la fața locului și în coordonare cu beneficiarul final.

\*\*Orice companie poate aplica concomitent pentru toate 3 localități, pentru numai două sau doar pentru o localitate, în dependență de capacitatea sa de a oferi serviciile solicitate.

**Rezultate așteptate:** Compania selectată va presta serviciile specificate conform condițiilor solicitate de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi CPD).

1. **DOSARUL DE APLICARE** va include în mod **OBLIGATORIU** următoarele elemente:
2. Copia certificatului de înregistrare
3. **Oferta financiară, în MDL, la cota zero TVA** – actele privind aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere vor fi expediate furnizorului selectat / furnizorilor selectați;
4. Declarația de Integritate semnată (Anexa 2 de mai jos).

\*Termenul de livrare va fi stabilit de fiecare pentru fiecare lot în parte, de comun acord cu furnizorul selectat, dar nu va depăși 60 de zile calendaristice din momentul semnării contractului.

1. **MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTELOR FINANCIARE:**

Oferta financiară **va indica, în mod obligatoriu** data, semnătura, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail) ale furnizorului.

Modelul ofertei financiare a se vedea în Anexa 1 a acestui document. **Alternativ, compania poate substitui Anexa 1 printr-un deviz de cheltuieli elaborat special în scopul executării lucrărilor solicitate.**

**(!) Oferta financiară nesemnată, nedatată şi neștampilată nu va fi valabilă.**

1. **CERINȚE MINIME DE CALIFICARE:**

Pentru a se califica, furnizorul aplicant trebuie să aibă cel puțin doi ani de activitate în domeniul serviciilor solicitate.

1. **CRITERII DE EVALUARE:**
2. Oferta financiară va fi evaluată în baza principiului celui mai mic preț dintre ofertele tehnic acceptabile (în procesul de evaluare se va ține cont de raportul preț-calitate).
3. Termenii de prestare a serviciului și condițiile de garanție propuse.

**\*\*Companiile incluse în Lista de interdicție a operatorilor economici ai Agenției de Achiziții Publice** [**https://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie**](https://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie) **nu vor fi acceptate la concurs și vor fi descalificate automat.**

1. **PLATA PENTRU SERVICIILE PRESTATE**

CPD va efectua plățile prin virament bancar, după recepționarea lucrărilor. Transferul către prestator va fi efectuat în lei (MDL).

Perioada de executare a contractului aprilie – iunie 2022.

1. **INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOSARULUI DE APLICARE:**
2. **Ofertele însoțite** de toate documentele, parte a dosarului de aplicare, vor fi expediate doar în format electronic la adresele de email:ana.diaconu0106@gmail.com și al.ermolenco@gmail.com
3. **Subiectului mesajului** va indica numele companiei și **denumirea cererii de oferte,** după modelul**:**

”Denumirea Companiei - Oferta servicii de construcții Raionul Ungheni, Lot nr. X”

1. **Termenul limită** pentru depunerea ofertelor este **21 martie 2022.**

**Pentru informații suplimentare:**

Ana Diaconu: tel: 0797 08 330.

Galina Precup: tel: 0795 53 040

***Anexa 1***

**Modelul ofertei financiare\***

**\*Compania/organizația/furnizorul aplicant/ă poate substitui această ofertă financiară printr-un deviz de cheltuieli elaborat special în scopul executării acestei lucrăr****i**

***\*\*Specificațiile tehnice prezentate sunt estimative și pot fi ajustate de compania de construcție în funcție de măsurările făcute la fața locului și în coordonare cu beneficiarul final.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Item** | **Specificaţii** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea conform datelor din proiect**  | **Preţ unitate, MDL TVA 0** | **Suma totală, MDL TVA 0** |
| **Lot. Nr. 1. Raionul Ungheni , s.Mănoilești, Construcția trotuarului – 270 metri** |
| **1.1.** | **Manopera**  | Pavator |  |  |  |  |
| Muncitor necalificat  |  |  |  |  |
| Muncitor deservire  |  |  |  |  |
| **Total Manopera**  |  |
| **1.2.** | **Materiale**  | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |
| Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  |
| Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  |
| Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  |
| Ciment portland M400 saci (pentru rosturi) |  |  |  |  |
| Ciment portland M400 saci (pentru strat) |  |  |  |  |
| Plăci din beton pentru trotuare  |  |  |  |  |
| Beton clasa B15 |  |  |  |  |
| Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 |  |  |  |  |
| Disc pentru tăiat plăci  |  |  |  |  |
| Apa pentru mortare și betoane  |  |  |  |  |
| **Total Materiale de construcții** |  |
| **1.4.** | CASM |  |
| **1.5.**  | Transportarea materialelor  |  |
| **1.6.**  | Cheltuieli de regie  |  |
| **1.7.** | Beneficiu de deviz |  |
| **Total Deviz**  |  |
| **Termenul de executare a lucrărilor**  |  |
| **C:\Users\dicon\OneDrive\Рабочий стол\CPD\Achiziții\Manoilești GIL Viitorul\trotuar.png** |  |
| **Lot. Nr. 2. Raionul Ungheni , s. Rădenii Vechi, Amenajarea intrării în incinta gimnaziului– repararea terasei (90 metri pătrați), repararea scărilor (3metri pătrați).** |
| **2.1**  | **Manopera**  | Betonist  |  |  |  |  |
| Fierar beton |  |  |  |  |
| Dulgher  |  |  |  |  |
| Mozaicar |  |  |  |  |
| Zugrav vopsitor  |  |  |  |  |
| Muncitor necalificat |  |  |  |  |
| Muncitor deservire CM |  |  |  |  |
| Muncitor deservire CM |  |  |  |  |
| Muncitor deservire  |  |  |  |  |
| Muncitor deservire mine subterane |  |  |  |  |
| **Total Manopera** |  |
| **2.2.**  | **Materiale**  | Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30mm |  |  |  |  |
| Nisip sortat nespălat de râu |  |  |  |  |
| Lemn rotund de rășinoase |  |  |  |  |
| Scânduri de rășinoase |  |  |  |  |
| Dulapi de rășinoase |  |  |  |  |
| Distanțiere de rost |  |  |  |  |
| Material mărunt (dulapi de rășinoase) |  |  |  |  |
| Decofrol |  |  |  |  |
| Amorsa grund |  |  |  |  |
| Fuga |  |  |  |  |
| Banca pe 2 picioare |  |  |  |  |
| Masă pentru parc |  |  |  |  |
| Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500 |  |  |  |  |
| Fixator pentru consolidare și izolare start suport |  |  |  |  |
| Plăci sau pișcoturi de gresie |  |  |  |  |
| Beton |  |  |  |  |
| Adeziv pentru placare |  |  |  |  |
| Sârma moale obișnuită D=1,5 OL32S 889 |  |  |  |  |
| Sârmă neagra moale D=2,5 mm |  |  |  |  |
| Plasă sudată PT.B.A.din OL 37 TIP 106G-126 S438/3-80 |  |  |  |  |
| Cuie cu cap conic tip A pentru construcții |  |  |  |  |
| Apă pentru mortare și betoane |  |  |  |  |
| Apă pentru mortare și betoane |  |  |  |  |
| Apă pentru mortare și betoane |  |  |  |  |
| Hârtie pentru șlefuit uscata |  |  |  |  |
| **Total Materiale de construcție**  |  |
| **2.3.** | **Utilaje**  | Macara de fereastră |  |  |  |  |
| Macara |  |  |  |  |
| Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj |  |  |  |  |
| Mixer electric |  |  |  |  |
| Vibrator de suprafață |  |  |  |  |
| **Total Utilaje** |  |
| **2.4.** | CASM |  |
| **2.5.** | Transportarea materialelor  |  |
| **2.6.** | Cheltuieli de regie  |  |
| **2.7.**  | Beneficiu de deviz |  |
| **Total Deviz** |  |
| **Lot. Nr. 3. Raionul Ungheni , s. Frăsinești, Reparația căminului cultural**  |
| **3.1.** | **Manopera**  | Muncitor  |  |  |  |  |
| Tencuitor  |  |  |  |  |
| Finisor MP |  |  |  |  |
| Mozaicar  |  |  |  |  |
| Ipsosar |  |  |  |  |
| Electrician în construcții |  |  |  |  |
| Zugrav vopsitor  |  |  |  |  |
| Tîmplar |  |  |  |  |
| Muncitor deservire CM |  |  |  |  |
| Muncitor deservire CM |  |  |  |  |
| **Total Manopera** |  |
| **3.2.** | **Materiale**  | Colofoniu de pin |  |  |  |  |
| Ațe aspre |  |  |  |  |
| Bumbac de șters  |  |  |  |  |
| Petrol de aviație ”Б-70” |  |  |  |  |
| Diburi |  |  |  |  |
| Lac ”БТ-577” |  |  |  |  |
| Panglica din polietilenă cu strat lipicios marca ”A” |  |  |  |  |
| Nisip sortat nespălat de râuși lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |
| Distanțieri de rost |  |  |  |  |
| Uși din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  |
| Spuma de poliuretan |  |  |  |  |
| Amorsa-grund |  |  |  |  |
| Amorsa-grund betonocontact |  |  |  |  |
| Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |
| Fuga |  |  |  |  |
| Chit siliconic |  |  |  |  |
| Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |
| VAR PASTA |  |  |  |  |
| Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  |
| Ipsos pentru construcții tip A |  |  |  |  |
| Placi sau pișcoturi de gresie |  |  |  |  |
| Mortar de ipsos (pt.informatie) |  |  |  |  |
| Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  |  |  |
| Adeziv pentru placarea placilor de gresie  |  |  |  |  |
| Hârtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6  |  |  |  |  |
| Hârtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6  |  |  |  |  |
| Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate  |  |  |  |  |
| Priza  |  |  |  |  |
| Doze pentru aparate  |  |  |  |  |
| Șuruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm  |  |  |  |  |
| Șurub cap înecat crestat L 3 x 40  |  |  |  |  |
| Diblu din metal  |  |  |  |  |
| Energie electrica  |  |  |  |  |
| Apă pentru mortare şi betoane  |  |  |  |  |
| Apă pentru mortare şi betoane  |  |  |  |  |
| Aliaje de lipit din staniu-plumb fără stibiu, marca "ПОС30"  |  |  |  |  |
| Propan-butan, amestec tehnic  |  |  |  |  |
| Hârtie pentru șlefuit uscata  |  |  |  |  |
| Cablu ВВГнг-FRLS 3\*2.5 |  |  |  |  |
| Corp de iluminat cu lămpi LED Pătrat18W Ceilling Panel |  |  |  |  |
| **Total Materiale de construcție** |  |
| **3.3.** | **Utilaj**  | Mașini de montare pentru executarea |  |  |  |  |
| Macara de fereastră |  |  |  |  |
| Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj |  |  |  |  |
| Mixer electric |  |  |  |  |
| Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric  |  |  |  |  |
| **Total utilaje** |  |
| **3.4.** | CASM |  |
| **3.5.** | Transportarea materialelor  |  |
| **3.6.** | Cheltuieli de regie  |  |
| **3.7.** | Beneficiu de deviz |  |
| **Total Deviz** |  |
| ***Semnătura confirmă următoarele:******- oferta financiară este valabilă 30 zile.******- termenul de executare a lucrărilor din ziua semnării contractului: maximum 60 zile.******Numele Prenumele: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnătură: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_******Datele bancare:******L.S.*** |

***Anexa 2***

**DECLARAȚIE DE INTEGRITATE**

**pentru furnizorii de servicii şi bunuri**

Prin prezenta, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentată de către

(denumirea furnizorului/furnizoarei)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ declară pe propria răspundere, că:

(funcţia, numele şi prenumele)

* nu va fi implicat(ă) în comiterea de infracţiuni, evaziune fiscală, acte conexe corupţiei sau fapte de comportament corupţional;
* nu va fi implicat(ă) în obţinerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate;
* nu va primi/oferi cadouri sub formă de bunuri sau servicii de la/către Beneficiar care pot influenţa decizia Beneficiarului sau furnizorului;
* nu va participa la activități frauduloase care duc la un câștig personal sau pentru Beneficiar;
* nu va ȋncuraja şi falsifica documentele, inclusiv ajustarea neoficială post-factum semnării acestora;
* nu va tolera conflictul de interes şi va anunţa imediat Beneficiarul despre aceasta;
* nu va divulga date cu caracter personal, fară acordul prealabil al Beneficiarului;
* nu va accepta şi incuraja mişcări băneşti fără documente de suport autentificate prin semnătură şi ştampilă (contract, cont de plată, facturi, act de predare-primire etc.);
* nu va accepta şi ȋncuraja plata remunerării nedeclarate fiscal;
* nu va ȋncuraja şi accepta lucrul cu mijloace băneşti sub formă de cash.
* Mă angajez să raportez imediat Beneficiarului orice situaţie sau posibilă situaţie de fraudă şi să declar orice modificare apărută în legătură cu cele menționate mai sus, la adresa de e-mail: cpd.integritate@gmail.com.
* Sunt conştient(ă) că nerespectarea declaraţiei de integritate şi generarea situaţiilor de fraudă pot conduce la rezilierea imediată a contractului ȋncheiat ȋntre părţi, cheltuielile fiind suportate de partea vinovată.

Data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L.Ș.