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[bookmark: termeni de referință][bookmark: privind selectarea unei companii de cons]TERMENI DE REFERINȚĂ
[bookmark: a unei grupe - creșă din incinta Grădini]privind selectarea unei companii de construcție care va efectua lucrări de reparație și amenajare a unei grupe - creșă din incinta Grădiniței din s. Ghidighici, mun. Chișinău

[bookmark: 8 septembrie 2026]8 septembrie 2026

Context: Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunță concurs de oferte în vederea selectării unei companii (organizații) care va efectua lucrări de reparație și amenajare a unei grupe-creșă din incinta Grădiniței de copii nr. 203 din s. Ghidighici, mun. Chișinău. Concursul este desfășurat în cadrul proiectului „Creșterea rezilienței și excelenței femeilor prin oportunități de angajare incluzive și prietenoase familiei” finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) și implementat de UN Women și UNFPA în Moldova, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.
Obiectivul concursului: Repararea și amenajarea unei grupe-creșă din incinta Grădiniței de copii nr. 203 din s. Ghidighici, mun. Chișinău.
Responsabilități:
Pentru realizarea obiectivului, contractantul va efectua serviciile solicitate în perioada septembrie-octombrie 2026, conform Caietelor de sarcini anexate.

Important
Toate lucrările de reparație și amenajare vor fi executate cu materialele companiei de construcție câștigătoare.

Rezultate așteptate: Compania selectată va presta serviciile specificate conform condițiilor solicitate de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” în prezentul document și în baza contractului semnat între părți (compania selectată și CPD).
I. DOSARUL DE APLICARE va include în mod OBLIGATORIU următoarele elemente:
1) Copia certificatului de înregistrare;
2) Oferta financiară, în MDL, la cota zero TVA, (Anexa 1) – actele privind aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere vor fi expediate furnizorului selectat;
3) Oferta financiară va include prețul, termenul de realizare și garanția pentru lucrările executate;
4) Deviz local propus de companie și completat cu indicarea costurilor pentru fiecare tip de produs/serviciu, ținând cont de caietele de sarcini atașate.
5) CV-ul companiei sau alte documente care vor demonstra experiența în domeniu;
6) Declarația de Integritate semnată (Anexa 2).

MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTELOR FINANCIARE: Oferta financiară va conține, în mod OBLIGATORIU data, semnătura conducătorului, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact ale aplicantului (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail, numele deplin al persoanei de contact).
(!) Oferta financiară nesemnată, fără dată și ștampilă nu va fi valabilă.
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Termenul de valabilitate a ofertelor	este de 30 zile.

II. CERINȚE MINIME DE CALIFICARE:
Pentru a se califica, furnizorul aplicant trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

· Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul serviciilor solicitate
· Abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși
· Coordonarea tuturor activităților cu persoana responsabilă;

III. CRITERII DE EVALUARE:
· Oferta financiară va fi evaluată în baza principiului celui mai mic preț dintre ofertele tehnice acceptabile;
· CV-ul organizației;
· Termenii și condițiile de garanție propuse.

*Companiile incluse în Lista de interdicție a operatorilor economici ai Agenției de Achiziții Publice https://tender.gov.md/ro/lista-de-interdictie nu vor fi acceptate la concurs și vor fi descalificate.
IV. PLATA PENTRU SERVICIILE PRESTATE
CPD va efectua plățile prin virament bancar, în două tranșe (prima după semnarea contractului și a doua după finalizarea lucrărilor și semnarea actului de predare-primire. Transferul către prestator va fi efectuat în lei (MDL).
Perioada de executare a contractului 20 septembrie – 30 octombrie 2026. Termenii de execuție vor fi discutați și ajustați cu compania câștigătoare.

V. INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOSARULUI DE APLICARE:
1. Ofertele însoțite de toate documentele, parte a dosarului de aplicare, vor fi expediate doar în format electronic la adresele de email: cojocaru.cristina.cpd@gmail.com, cpd@progen.md
2. Subiectului mesajului va indica numele companiei și denumirea cererii de oferte, după modelul:
”Denumirea Companiei – Reparație și amenajare creșă
3. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 18.09.2026

Pentru informații suplimentare:
· Cojocaru Cristina, tel. 069844829, e-mail: cojocaru.cristina.cpd@gmail.com
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ANEXA 1

Oferta financiară, termeni de executare și termeni de garanție.

	Data înaintării ofertei financiare:

	N
	Item
	U.m
	Cant.
	Preț unitar, MDL, TVA 0%
	Suma totală, MDL, TVA 0%

	1
	Servicii de reparație și amenjare
	servicii
	1
	
	

	TOTAL 1.
	

	
A se confirma:
· oferta financiară este valabilă 30 zile.

· termenul de garanție	zile
· termenul de realizare 	zile

Numele Prenumele: 		Semnătură: 	


L.S.

În cazul în care oferta financiară nu va fi datată, semnată și ștampilată, aceasta nu va fi considerată valabilă.
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Anexa 2


DECLARAȚIE DE INTEGRITATE
pentru furnizorii de servicii şi bunuri


Prin prezenta, 	, reprezentată de către
(denumirea furnizorului/furnizoarei)
		declară	pe	propria răspundere, că:
(funcția, numele și prenumele)
· nu va fi implicat(ă) în comiterea de infracțiuni, evaziune fiscală, acte conexe corupției sau fapte de comportament corupțional;
· nu va fi implicat(ă) în obținerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate;
· nu va primi/oferi cadouri sub formă de bunuri sau servicii de la/către Beneficiar care pot influența decizia Beneficiarului sau furnizorului;
· nu va participa la activități frauduloase care duc la un câștig personal sau pentru Beneficiar;
· nu va încuraja și falsifica documentele, inclusiv ajustarea neoficială post-factum semnării acestora;
· nu va tolera conflictul de interes și va anunța imediat Beneficiarul despre aceasta;
· nu va divulga date cu caracter personal, fără acordul prealabil al Beneficiarului;
· nu va accepta și încuraja mișcări bănești fără documente de suport autentificate prin semnătură și ștampilă (contract, cont de plată, facturi, act de predare-primire etc.);
· nu va accepta și încuraja plata remunerării nedeclarate fiscal;
· nu va încuraja și accepta lucrul cu mijloace bănești sub formă de cash.
Mă angajez să raportez imediat Beneficiarului orice situație sau posibilă situație de fraudă și să declar orice modificare apărută în legătură cu cele menționate mai sus, la adresa de e-mail: cpd.integritate@gmail.com.

Sunt conștient(ă) că nerespectarea declarației de integritate și generarea situațiilor de fraudă pot conduce la rezilierea imediată a contractului încheiat între părți, cheltuielile fiind suportate de partea vinovată.



Data	

Semnătura 	

L.Ș.

	Reparatia si amenajarea unei grupe crese din incinta Grгdinitei de copii nr. 203 pe terenul cu ,din s.
Ghidighici, str. Alexei Mateevici 16 B, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantităţile de lucrări №
Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare
Intocmit in preţuri curente
	
№ crt.
	
Simbol norme şi Cod resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	

U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de
masura
	Pe volumul total

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Lucrari de constructie

	1.1. Lucrari de demontare

	1
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc
	
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	1,1000

	2
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (pentru copii)
	buc
	
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	3,3000

	3
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc
	
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	1,1000

	4
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	2,8500

	5
	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple
	buc
	
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6000
	1,8000

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Lucrari de demontare
	

	1.2. Sistema A1

	
6
	
SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet PPR PN10 DN20
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150
	
buc
	
	
2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,4600

	
	29131245031502
	Robinet PPR PN10 DN20
	buc
	1,0000
	2,0300

	
7
	
SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet PPR PN10 DN15
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150
	
buc
	
	
11,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	2,5300

	
	29131245031503
	Robinet PPR PN10 DN15
	buc
	1,0000
	11,1650

	
8
	
SA14C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm / Teava PPR PN10 DN25
	
m
	
	
17,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3300
	5,6100

	
	25212167170502
5
	Teava PPR PN10 DN25
	m
	1,0200
	17,3400

	
	25231567194302
5
	Cot din material plastic 25 mm
	buc
	0,1200
	2,0400

	
	25231567194502
5
	Teu din material plastic 25 mm
	buc
	0,1900
	3,2300

	
	25231567194602
	Reductie din material plastic 25 mm
	buc
	0,0400
	0,6800



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	5
	
	
	
	

	
	25231567194002
5
	Mufa din material plastic 25 mm
	buc
	0,0400
	0,6800

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000
	17,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,3400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,1020

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0219
	0,3723

	
9
	
SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm / Teava PPR PN10 DN20
	
m
	
	
14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3100
	4,3400

	
	25212167170502
0
	Teava PPR PN10 DN20
	m
	1,0200
	14,2800

	
	25231567194302
0
	Cot din material plastic 20 mm
	buc
	0,2000
	2,8000

	
	25231567194502
0
	Teu din material plastic 20 mm
	buc
	0,2100
	2,9400

	
	25231567194602
0
	Reductie din material plastic 20 mm
	buc
	0,0400
	0,5600

	
	25231567194002
0
	Mufa din material plastic 20 mm
	buc
	0,0400
	0,5600

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000
	14,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,2800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,0840

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,0280

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0206
	0,2884

	
10
	
RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, / Izolare din furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN25
Materiale marunte=1,0500
	
m
	
	
17,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	0,3500
	5,9500

	
	33205173522325
	Izolare din furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN25
	m
	1,0300
	18,3855

	
11
	
RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, / Izolare din furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN20
Materiale marunte=1,0500
	
m
	
	
3,5000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	0,3500
	1,2250

	
	33205173522320
	Izolare din furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN20
	m
	1,0300
	3,7852

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Sistema A1
	

	1.3. Sistema T3

	
12
	
SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet PPR PN10 DN20
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150
	
buc
	
	
1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,2300

	
	29131245031502
	Robinet PPR PN10 DN20
	buc
	1,0000
	1,0150

	
13
	
SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet PPR PN10 DN15
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150
	
buc
	
	
8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	1,8400

	
	29131245031503
	Robinet PPR PN10 DN15
	buc
	1,0000
	8,1200

	
14
	
SA14C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm / Teava PPR PN16 DN25
	
m
	
	
17,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3300
	5,6100

	
	25212167170502
51
	Teava PPR PN16 DN25
	m
	1,0200
	17,3400

	
	25231567194302
5
	Cot din material plastic 25 mm
	buc
	0,1200
	2,0400

	
	25231567194502
5
	Teu din material plastic 25 mm
	buc
	0,1900
	3,2300

	
	25231567194602
5
	Reductie din material plastic 25 mm
	buc
	0,0400
	0,6800

	
	25231567194002
	Mufa din material plastic 25 mm
	buc
	0,0400
	0,6800



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	5
	
	
	
	

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000
	17,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,3400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,1020

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0219
	0,3723

	
15
	
SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm / Teava PPR PN16 DN20
	
m
	
	
11,5000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3100
	3,5650

	
	25212167170502
01
	Teava PPR PN16 DN20
	m
	1,0200
	11,7300

	
	25231567194302
0
	Cot din material plastic 20 mm
	buc
	0,2000
	2,3000

	
	25231567194502
0
	Teu din material plastic 20 mm
	buc
	0,2100
	2,4150

	
	25231567194602
0
	Reductie din material plastic 20 mm
	buc
	0,0400
	0,4600

	
	25231567194002
0
	Mufa din material plastic 20 mm
	buc
	0,0400
	0,4600

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000
	11,5000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,2300

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,0690

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,0230

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0206
	0,2369

	
16
	
RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, / Izolare din furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN25
Materiale marunte=1,0500
	
m
	
	
17,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	0,3500
	5,9500

	
	33205173522325
	Izolare din furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN25
	m
	1,0300
	18,3855

	
17
	
RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, / Izolare din furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN20
Materiale marunte=1,0500
	
m
	
	
3,5000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	0,3500
	1,2250

	
	33205173522320
	Izolare din furtun polietilen spumos, (ПЭП) DN20
	m
	1,0300
	3,7852

	

18
	

SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Robinet de udare, interior, complet cu baterie pentru chiuveta si manica de cauciuc cu scheleta textila d20 , L=6.0 m
Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050
	

buc
	
	

1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500
	1,0500

	
	29131242020701
	Robinet de udare, interior, complet cu baterie pentru chiuveta si manica de cauciuc cu scheleta textila d20 , L=6.0 m
	buc
	1,0000
	1,0050

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	1,0050

	
19
	
ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" / Mixator termic
	
buc
	
	5,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	2,2500

	
	2913134626000
	Separator termostatic
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	0,0800

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,1600

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Sistema T3
	

	1.4. Sistema C1

	20
	SB26A
	Gura de scurgere DN50
Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400
	buc
	
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	1,1000

	
	28751142038701
2
	Gura de scurgere DN50
	buc
	1,0000
	1,0400

	
	1725127333925
	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime
	m2
	0,0800
	0,0832

	
	1752117307055
	Calafat alb
	kg
	0,0550
	0,0572

	
	2320322600294
	Bitum de protectie
	kg
	0,4000
	0,4160

	21
	SB06C
	Piesa de legatura (piesa de curatire d 50 mm) din teava PVC tip usor (U), montata
	buc
	
	4,0000



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	prin lipire
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0300
	
	
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4600
	1,8400

	
	25231567122302
	piesa de curatire d 50 mm
	buc
	1,0000
	4,1200

	
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,0530
	0,2184

	
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,0210
	0,0865

	
	2320116200572
	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala
	kg
	0,0210
	0,0865

	
22
	
SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	
m
	
	
2,5000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	0,8000

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare PP d110 mm
	m
	1,0300
	2,5750

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,0375

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,0375

	
23
	
SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	
m
	
	
8,5000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	2,1250

	
	25212167201602
	Teava din material plastic pentru canalizare PP d 50 mm
	m
	1,0300
	8,7550

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,0340

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,1020

	
24
	
SA38I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"
	
buc
	
	
3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,2400

	
	28752742040401
	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110 mm
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0060
	0,0180

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Sistema C1
	

	1.5. Utilaj sanitar

	
25
	
SC07A
	Vas WC din ceramica suspendat si rezervor cu armatura si carcas
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500
	
buc
	
	
3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000
	14,1000

	
	26221024427601
	Vas WC din ceramica suspendat
	buc
	1,0100
	3,1815

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000
	3,1500

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	3,1500

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	3,1500

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000
	3,1500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,0000
	3,1500

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	3,1500

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0000
	3,1500

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000
	3,1500

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0000
	3,1500

	
26
	
SC04A
	Lavoar din ceramica, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200
	
buc
	
	
4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	7,4000

	
	26221024380001
	Lavoar din ceramica
	buc
	1,0100
	4,1208

	
	28751142028001
	Sifon pt.lavoar tip "butelie"
	buc
	1,0000
	4,0800

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	4,0800

	
	2521216717050
	Teava din material plastic
	m
	0,6000
	2,4480

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	8,1600

	

27
	

SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	

buc
	
	
4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	6,6000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	8,0000




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
28
	
SC05A
	Chiuveta din otel, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida
Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,0100
	
buc
	
	
2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,7000
	3,4000

	
	28751142000201
	Chiuveta din otel
	buc
	1,0000
	2,0200

	
	25231267197711
	Sifon pt.scurgere, tip "butelie"
	buc
	1,0000
	2,0200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	2,0200

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	0,6000
	1,2120

	

29
	

SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	

buc
	
	
2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	3,3000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	4,0000

	
30
	
SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050
	
buc
	
	
6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500
	6,3000

	
	2913124202070
	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	6,0300

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	6,0300

	31
	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300
	buc
	
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,8500

	
	2875114200780
	Cada pentru dus
	buc
	1,0000
	1,0300

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,0300

	

32
	

SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050
	

buc
	
	

1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,1500

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0000
	1,0050

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Utilaj sanitar
	

	
	
	
Total
	

	
	
	CAS
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	

	
	
	Total CD
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	

	
	
	Total cu CR
	

	
	
	Beneficiu
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	
	
	Total
	

	
	
	TVA
	

	
	
	Total deviz:




	Elaborat

	
(numele, prenumele, funcţia, semnătura,)



	Reparatia si amenajarea unei grupe crese din incinta Grгdinitei de copii nr. 203 pe terenul cu ,din s.
Ghidighici, str. Alexei Mateevici 16 B, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantităţile de lucrări №
SA
Intocmit in preţuri curente
	
№ crt.
	
Simbol norme şi Cod resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	

U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de
masura
	Pe volumul total

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Lucrari de demontare

	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	
	18,9800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	3,9858

	
	9310060019922
	Muncitor deservire
	h-om
	0,2100
	3,9858

	2
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2
	
	168,6400

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	20,2368

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	25,2960

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	8,4320

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	1,6864

	3
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (tavan - 05 distributie)
	m2
	
	3,3000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	2,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	2,6400

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0099

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,0495

	4
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	
	37,2800

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	29,8240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	29,8240

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,1118

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,5592

	5
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2
	
	203,1400

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	24,3768

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	30,4710

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	10,1570

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	2,0314

	6
	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2
	
	142,6900

	
	9310060019922
	Muncitor deservire
	h-om
	0,3200
	45,6608

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	7,1345

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,0300
	4,2807

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0100
	1,4269

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	1,4269

	7
	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2
	
	59,6900

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1100
	6,5659

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	6,5659

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	1,7907

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	1,7907

	8
	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din laminat
	m2
	
	94,9400

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2700
	25,6338

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2700
	25,6338

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0250
	2,3735

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	2,8482

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400
	3,7976

	9
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi
	m2
	
	17,3100



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	ceramice, etc
	
	
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	6,7509

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	6,7509

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,8655

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,8655

	10
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	
	171,9400

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	25,7910

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	25,7910

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	8,5970

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	6,8776

	
11
	
RpIzC40B
	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, (pardoseli)
Materiale marunte ( cirpe, maturi etc.) din valoarea mat.=1,2000
	
m2
	
	
171,9400

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2000
	34,3880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5000
	257,9100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	10,3164

	
	2320146200700
	Petrol lampant
	l
	0,1000
	20,6328

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,1000
	17,1940

	
12
	
RpVA38A
	Demontarea pieselor speciale din PVC neplastifiat, avind perimetrul sectiunii de 250 - 700 mm si grosimea 4 mm
	
m2
	
	6,0000

	
	7136060011800
	Instalator ventilare
	h-om
	2,6500
	15,9000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0080
	0,0480

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0300
	0,1800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400
	0,2400

	13
	RpVC53A
	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic
	buc
	
	6,0000

	
	7136060011800
	Instalator ventilare
	h-om
	1,5400
	9,2400

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0800
	0,4800

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0500
	0,3000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0100
	0,0600

	
14
	
RpVA36A
	Demontarea canalelor de ventilatie din PVC neplastifiat, avind perimetrul sectiunii de 250 - 700 mm si grosimea 4 mm
	
m2
	
	
5,0000

	
	7136060011800
	Instalator ventilare
	h-om
	1,5400
	7,7000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0070
	0,0350

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0300
	0,1500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400
	0,2000

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Lucrari de demontare
	

	2. Lucrari de finisare

	2.1. Tavane

	
15
	
CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	
m2
	
	171,9400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	25,7910

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	352,4770

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	687,7600

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	180,5370

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	2,5791

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Tavane
	

	2.2. Pereti

	2.2.1. Tip A

	16
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti
	m2
	
	111,6300

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	15,6282

	
	24302261010101
	Grund "Betonocontact"
	kg
	0,4150
	46,3264

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,5815

	
17
	
CF06A
	Tencuieli interioare driscuite, la tavane pe impletitura de sirma, de 2,5 mm grosime executate manual, inclusiv montarea armaturii din otel beton si a impletiturii,
	
m2
	
	
111,6300



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	exclusiv mustatile de ancorare pe suprafete drepte, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir pe rabit, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,8500
	206,5155

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,4000
	44,6520

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3500
	39,0705

	
	2664102102002
	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0140
	1,5628

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,0100
	1,1163

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	0,5581

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0200
	2,2326

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	8,7000
	971,1810

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	1,7000
	189,7710

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0340
	3,7954

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0090
	1,0047

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500
	kg
	0,3850
	42,9776

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	2,5000
	279,0750

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,0550
	6,1396

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0025
	0,2791

	
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,8930

	18
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	
	111,6300

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,3489

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	16,7445

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,5815

	
19
	
CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	
m2
	
	
111,6300

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	22,3260

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	122,7930

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	16,7445

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0335

	

20
	

CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	

m2
	
	
111,6300

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	136,1886

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	797,0382

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,4465

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	8,8188

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,7861

	
21
	
CF56A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor
K=2,0000
	
m2
	
	
111,6300

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	44,6520

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	22,3260

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	110,0672

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,2233

	22
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti
	m2
	
	111,6300

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	15,6282

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	46,3264

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,5815

	
23
	
СF62A
	Acoperire decorativa mozaicata ("tencuiala terrazzo") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor
	
m2
	
	
111,6300

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,3050
	368,9372

	
	2653102100835
	Compozitie "terrazzo" pentru acoperiri decorative
	kg
	0,8000
	89,3040

	
	2653102100836
	Amestec tip "Vеtоnit"
	kg
	2,4000
	267,9120

	
	2653102100837
	Grund "Suprim-100"
	kg
	0,2000
	22,3260

	
	0126227204644
	Ceara
	l
	0,0500
	5,5815

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,1674

	
	2681126001474
	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25
	kg
	0,0176
	1,9647

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0035
	0,3907

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0285
	3,1815



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
24
	
CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	
m2
	
	
111,6300

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6800
	75,9084

	
	2430116104842
	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"
	kg
	1,1100
	123,9093

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,5000
	55,8150

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	5,5815

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Tip A
	

	2.2.2. Tip B

	25
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti
	m2
	
	156,9500

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	21,9730

	
	24302261010101
	Grund "Betonocontact"
	kg
	0,4150
	65,1342

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,8475

	
26
	
CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	
m2
	
	
156,9500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	31,3900

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	172,6450

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	23,5425

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0471

	

27
	

CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	

m2
	
	
156,9500

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	191,4790

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	1 120,6230

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,6278

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	12,3990

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	2,5112

	




28
	




CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (k=35 la materiale, k=7 la salariu si utilaj), pentru grosime finala de 40 mm
Coeficient la manoperei=7,0000 Coeficient la pentru materiale=35,0000 Coeficient la utilajului=7,0000
	




m2
	
	




156,9500

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	263,6760

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	7 855,3475

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	5,4932

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	17,5784

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	3,2960

	29
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	
	156,9500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,7085

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	23,5425

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,8475

	
30
	
CF56A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor
K=2,0000
	
m2
	
	
156,9500

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	62,7800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	31,3900

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	154,7527

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,3139

	
31
	
CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor
	
m2
	
	156,9500

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	70,6275



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	15,6950

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	165,5666

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,1569

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,1569

	32
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	
	156,9500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,7085

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	23,5425

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,8475

	
33
	
CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila antibacteriana rezistenta la spalare RAL 9016, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	
m2
	
	
156,9500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	86,3225

	
	24301161038001
2
	Vopsea lavabila antibacteriana rezistenta la spalare RAL 9016
	kg
	0,4000
	62,7800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	9,4170

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	78,4750

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	7,8475

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,3139

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Tip B
	

	2.2.3. Tip C

	2.2.3.1. a)

	34
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti
	m2
	
	29,5600

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	4,1384

	
	24302261010101
	Grund "Betonocontact"
	kg
	0,4150
	12,2674

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,4780

	
35
	
CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	
m2
	
	
29,5600

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	5,9120

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	32,5160

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	4,4340

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0089

	

36
	

CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	

m2
	
	
29,5600

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	36,0632

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	211,0584

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,1182

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,3352

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,4730
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CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (k=35 la materiale, k=7 la salariu si utilaj), pentru grosime finala de 40 mm
Coeficient la manoperei=7,0000 Coeficient la pentru materiale=35,0000 Coeficient la utilajului=7,0000
	




m2
	
	




29,5600

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	49,6608

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	1 479,4780

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	1,0346

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	3,3107

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,6208

	38
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	
	29,5600

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,8868

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,4340

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,4780



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
39
	
CF56A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor
K=2,0000
	
m2
	
	
29,5600

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	11,8240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,9120

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	29,1462

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0591

	
40
	
CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor
	
m2
	
	29,5600

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	13,3020

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,9560

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	31,1828

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0296

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0296

	41
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	
	29,5600

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,8868

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,4340

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,4780

	
42
	
CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea Latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	
m2
	
	29,5600

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	16,2580

	
	24301161038001
	Vopsea Latex lavabila
	kg
	0,4000
	11,8240

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,7736

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	14,7800

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,4780

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0591

	
	
	
Total
	

	
	
	Total a)
	

	2.2.3.2. b)

	43
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti
	m2
	
	17,6400

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	2,4696

	
	24302261010101
	Grund "Betonocontact"
	kg
	0,4150
	7,3206

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,8820

	
44
	
CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	
m2
	
	
17,6400

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	3,5280

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	19,4040

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	2,6460

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0053

	

45
	

CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	

m2
	
	
17,6400

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	21,5208

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	125,9496

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,0706

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,3936

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,2822
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CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (k=35 la materiale, k=7 la salariu si utilaj), pentru grosime finala de 40 mm
Coeficient la manoperei=7,0000 Coeficient la pentru materiale=35,0000 Coeficient la utilajului=7,0000
	




m2
	
	




17,6400



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	29,6352

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	882,8820

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,6174

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	1,9757

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,3704

	47
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	
	17,6400

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,5292

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,6460

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,8820

	
48
	
CF56A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor
K=2,0000
	
m2
	
	
17,6400

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	7,0560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,5280

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	0,4930
	17,3930

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0353

	
49
	
CF54A
	Placarea peretilor cu Lambriu de protectie din HPL / MDF, compactat, cu suprafata lavabila (10-12 mm), montati pe structura din profil zincat
	
m2
	
	
17,6400

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,3000
	40,5720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	3,5280

	
	2852107335349
	Lucru la masina
	h-om
	0,0500
	0,8820

	
	26621027002012
	Lambriu de protectie din HPL / MDF, compactat, cu suprafata lavabila (10-12 mm)
	buc
	0,3500
	6,1740

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	0,9000
	15,8760

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	0,4000
	7,0560

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	48,0000
	846,7200

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	28,0000
	493,9200

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	2,7000
	47,6280

	
	
	
Total
	

	
	
	Total b)
	

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Tip C
	

	2.2.4. Tip D

	2.2.4.1. a)

	50
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti
	m2
	
	22,7800

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	3,1892

	
	24302261010101
	Grund "Betonocontact"
	kg
	0,4150
	9,4537

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,1390

	
51
	
CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	
m2
	
	
22,7800

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	4,5560

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	25,0580

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	3,4170

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0068

	

52
	

CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	

m2
	
	
22,7800

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	27,7916

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	162,6492

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,0911

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,7996

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,3645

	53
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	
	22,7800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,6834

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,4170

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,1390

	54
	CF56A k=2
	Aplicarea manuala a gletului rezistent la umiditate grosime 1 mm pe suprafetele
	m2
	
	22,7800



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	peretilor
K=2,0000
	
	
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	9,1120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,5560

	
	26531021008322
	Glet rezistent la umiditate
	kg
	0,4930
	22,4611

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0456

	
55
	
CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pentru spatii umede, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	
m2
	
	22,7800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	12,5290

	
	24301161038001
3
	Vopsea lavabila pentru spatii umede
	kg
	0,4000
	9,1120

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,3668

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	11,3900

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,1390

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0456

	
	
	
Total
	

	
	
	Total a)
	

	2.2.4.2. b)

	56
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti
	m2
	
	26,4800

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	3,7072

	
	24302261010101
	Grund "Betonocontact"
	kg
	0,4150
	10,9892

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,3240

	
57
	
CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	
m2
	
	
26,4800

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	5,2960

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	29,1280

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	3,9720

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0079

	

58
	

CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	

m2
	
	
26,4800

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	32,3056

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	189,0672

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,1059

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,0919

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,4237

	




59
	




CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (k=35 la materiale, k=7 la salariu si utilaj), pentru grosime finala de 40 mm
Coeficient la manoperei=7,0000 Coeficient la pentru materiale=35,0000 Coeficient la utilajului=7,0000
	




m2
	
	




26,4800

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	44,4864

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	1 325,3240

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,9268

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	2,9658

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	0,5561

	
60
	
CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de impregrare, pentru suport mineral
	
m2
	
	26,4800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,7944

	
	24165861053032
	Amorsa-grund de impregrare, pentru suport mineral
	kg
	0,1500
	3,9720

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,3240

	61
	IzF31A
	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata
	m2
	
	26,4800



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	neteda
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5000
	13,2400

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3800
	10,0624

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	0,8000
	21,1840

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0250
	0,6620

	
62
	
CI22B
	Placaj din placute de ceramica RAL 2013 (8-10 mm) (la pereti) fixate de adeziv (amestec uscat), grosime min 8 mm
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100
	
m2
	
	
26,4800

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	43,6920

	
	26611128007001
	Placi sau piscoturi de gresie grosime RAL 2013 (8-10 mm)
	m2
	1,0200
	27,2797

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj flexibil (amestec uscat) C2TE
	kg
	3,7000
	98,9558

	
	24302261000001
2
	Fuga (rezistenta la mucegai)
	kg
	0,4700
	12,5701

	
	2010237318700
	Distantieri de rost
	buc
	20,0000
	534,8960

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,0535

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,3178

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,2648

	
	
	
Total
	

	
	
	Total b)
	

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Tip D
	

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Pereti
	

	2.3. Pardoseli

	2.3.1. Tip P1

	63
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu membrana bituminoasa 0.2 mm
	m2
	
	51,5700

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	1,0314

	
	26821326016262
	membrana bituminoasa 0.2 mm
	m2
	1,0800
	55,6956

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0258

	
64
	
IzF10B
	Strat termoizolator la pardoseli din polistiren extrudat XPS y=35 kg/m3, l=0.032 w/mK, 80 mm
	
m2
	
	51,5700

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,1200
	6,1884

	
	25213026029022
	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS y=35 kg/m3, l=0.032 w/mK, 80 mm
	m2
	1,0100
	52,0857

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,2800
	14,4396

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	1,4000
	72,1980

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,00047
	0,0242

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	0,9300
	47,9601

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,0516

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0100
	0,5157

	65
	IzF04J1
	Strat folie de Folie PE
	m2
	
	51,5700

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	1,0314

	
	26821326016261
3
	Folie PE
	m2
	1,0800
	55,6956

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0258

	66
	IzF04J1
	Strat folie de pelicula de folie de aluminiu
	m2
	
	51,5700

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	1,0314

	
	26821326016261
34
	pelicula de folie de aluminiu
	m2
	1,0800
	55,6956

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0258

	
67
	
CG46B
	Sistem de incalzire "pardoseala calda" pe baza rogojinilor de incalzire pe suport existent (sapa)
Material marunt (tevi gofrate, suport al traductorului, cirpe)=1,0100
	
m2
	
	
51,5700

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,5880
	30,3232

	
	3320517355021
	"Pardoseala calda" cu pelicula intrarosie* (complect)
	set
	1,0000
	52,0857

	
	2416537343830
	Amestec tip "Vetonit"
	kg
	8,4000
	437,5199

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0068
	0,3542

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0015
	0,0774

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,0031
	0,1599

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0613
	3,1612

	68
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2
	
	51,5700

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	7,2198

	
	24302261010101
	Grund "Betonocontact"
	kg
	0,4150
	21,4015

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,5785



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
69
	
CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin
	
m2
	
	51,5700

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	30,9420

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,1570

	
	26641021020101
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	1,7018

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,5471

	
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,6188

	

70
	

CG01A1
k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga
K=6,0000
	

m2
	
	

51,5700

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	30,9420

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	6,1884

	
	26641021020101
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0055
	1,7018

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,9283

	
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,4641

	71
	CC03C
	Montare plase sudate d4 BpI,150x150
	kg
	
	111,1200

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	2,7780

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,5556

	
	28731220041001
	Plase sudate d4 BpI,150x150
	kg
	1,0100
	112,2312

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,5556

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,1112

	
	2010237318750
	Distantieri
	buc
	0,3000
	33,3360

	
	2922140007000
	Macara
	h-ut
	0,0006
	0,0667

	
72
	
CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	
m2
	
	
51,5700

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	12,0674

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000
	792,9661

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	4,6645

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,2073

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	2,1659

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,5157

	

73
	

CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Parchet laminat de trafic intens antiderapant 10 mm)
Materiale marunte (cuie)=1,0100
	

m2
	
	

51,5700

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	59,3055

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	7,7355

	
	26701122040512
	Parchet laminat de trafic intens antiderapant 10 mm
	m2
	1,0500
	54,6900

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	54,6900

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	0,9000
	46,8771

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,5471

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Tip P1
	

	2.3.2. Tip P2

	74
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la pardoseli cu bariera de vapori
	m2
	
	47,8200

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,9564

	
	268213244
	bariera de vapori
	m2
	1,0800
	51,6456

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0239

	
75
	
IzF10B
	Strat termoizolator la pardoseli din polistiren extrudat XPS y=35 kg/m3, l=0.032 w/mK, 80 mm
	
m2
	
	47,8200

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,1200
	5,7384

	
	25213026029022
	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS y=35 kg/m3, l=0.032 w/mK, 80 mm
	m2
	1,0100
	48,2982

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,2800
	13,3896

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	1,4000
	66,9480

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,00047
	0,0225

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	0,9300
	44,4726

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,0478

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0100
	0,4782



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	76
	IzF04J1
	Strat folie de Folie PE separatoare 5 mm
	m2
	
	47,8200

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,9564

	
	26821326016261
32
	Folie PE separatoare 5 mm
	m2
	1,0800
	51,6456

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0239

	77
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2
	
	47,8200

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	6,6948

	
	24302261010101
	Grund "Betonocontact"
	kg
	0,4150
	19,8453

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,3910

	
78
	
CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin
	
m2
	
	47,8200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	28,6920

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,7820

	
	26641021020101
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	1,5781

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,4346

	
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,5738

	

79
	

CG01A1
k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga
K=4,0000
	

m2
	
	

47,8200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	19,1280

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	3,8256

	
	26641021020101
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0055
	1,0520

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,5738

	
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,2869

	80
	CC03C
	Montare plase sudate d4 BpI,150x150
	kg
	
	103,1000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	2,5775

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,5155

	
	28731220041001
	Plase sudate d4 BpI,150x150
	kg
	1,0100
	104,1310

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,5155

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,0310

	
	2010237318750
	Distantieri
	buc
	0,3000
	30,9300

	
	2922140007000
	Macara
	h-ut
	0,0006
	0,0619

	81
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2
	
	47,8200

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	6,6948

	
	24302261010101
	Grund "Betonocontact"
	kg
	0,4150
	19,8453

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,3910

	
82
	
CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	
m2
	
	
47,8200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	11,1899

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000
	735,3042

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	4,3253

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,1922

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	2,0084

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,4782

	83
	IzF10D
	Strat termoizolator la pardoseli din pluta comprimata
	m2
	
	47,8200

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2000
	9,5640

	
	25213026029031
	Placi din granule pluta comprimata
	m2
	1,0150
	48,5373

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,5000
	23,9100

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	2,5000
	119,5500

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,00083
	0,0397

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,6700
	79,8594

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0050
	0,2391

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0300
	1,4346

	

84
	

CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Parchet laminat de trafic intens antiderapant 10 mm)
Materiale marunte (cuie)=1,0100
	

m2
	
	

47,8200

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	54,9930



	1
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	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	7,1730

	
	26701122040512
	Parchet laminat de trafic intens antiderapant 10 mm
	m2
	1,0500
	50,7131

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	50,7131

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	0,9000
	43,4684

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,4346

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Tip P2
	

	2.3.3. Tip P3

	85
	IzF04J1
	Strat folie de polietilena tehnica 0.2 mm
	m2
	
	50,6000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	1,0120

	
	26821326016261
	folie de polietilena tehnica 0.2 mm
	m2
	1,0800
	54,6480

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0253

	
86
	
IzF10B
	Strat termoizolator la pardoseli din polistiren extrudat XPS y=35 kg/m3, l=0.032 w/mK, 80 mm
	
m2
	
	50,6000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,1200
	6,0720

	
	25213026029022
	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS y=35 kg/m3, l=0.032 w/mK, 80 mm
	m2
	1,0100
	51,1060

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,2800
	14,1680

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	1,4000
	70,8400

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,00047
	0,0238

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	0,9300
	47,0580

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,0506

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0100
	0,5060

	87
	IzF04J1
	Strat folie de Folie PE
	m2
	
	50,6000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	1,0120

	
	26821326016261
3
	Folie PE
	m2
	1,0800
	54,6480

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0253

	88
	IzF31A
	Hidroizolarea suprafetelor cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda
	m2
	
	50,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5000
	25,3000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3800
	19,2280

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	0,8000
	40,4800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0250
	1,2650

	89
	CC03C
	Montare plase sudate d4 BpI,150x150
	kg
	
	109,0900

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	2,7272

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,5454

	
	28731220041001
	Plase sudate d4 BpI,150x150
	kg
	1,0100
	110,1809

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,5454

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,0909

	
	2010237318750
	Distantieri
	buc
	0,3000
	32,7270

	
	2922140007000
	Macara
	h-ut
	0,0006
	0,0655

	
90
	
CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin
	
m2
	
	50,6000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	30,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,0600

	
	26641021020101
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	1,6698

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,5180

	
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,6072

	

91
	

CG01A1
k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga
K=6,0000
	

m2
	
	

50,6000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	30,3600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	6,0720

	
	26641021020101
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0055
	1,6698

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,9108

	
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,4554

	

92
	

CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica pentru trafic intens, antiderapant, mat - 20 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm
Materiale marunte (cirpe)=1,0100
	

m2
	
	

50,6000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	55,6600

	
	26611128007002
	Placi sau piscoturi de gresie pentru trafic intens, antiderapant,
	m2
	1,0300
	52,6392
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	mat - 20 mm
	
	
	

	
	26641021020131
	Adeziv pentru lucrari de placaj flexibil (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	327,0784

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	20,9535

	
	2010237318700
	Distantieri de rost
	buc
	20,0000
	1 022,1200

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,1533

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,0911

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,8501

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	3,1878

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Tip P3
	

	2.3.4. Tip P4

	93
	IzF04J1
	Strat folie de polietilena tehnica 0.2 mm
	m2
	
	14,6500

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,2930

	
	26821326016261
	folie de polietilena tehnica 0.2 mm
	m2
	1,0800
	15,8220

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0073

	
94
	
IzF10B
	Strat termoizolator la pardoseli din polistiren extrudat XPS y=35 kg/m3, l=0.032 w/mK, 80 mm
	
m2
	
	14,6500

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,1200
	1,7580

	
	25213026029022
	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS y=35 kg/m3, l=0.032 w/mK, 80 mm
	m2
	1,0100
	14,7965

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,2800
	4,1020

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	1,4000
	20,5100

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,00047
	0,0069

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	0,9300
	13,6245

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,0146

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0100
	0,1465

	
95
	
CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin
	
m2
	
	14,6500

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	8,7900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,4650

	
	26641021020101
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	0,4834

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,4395

	
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,1758

	

96
	

CG01A1
k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga
K=2,0000
	

m2
	
	

14,6000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	2,9200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,5840

	
	26641021020101
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0055
	0,1606

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,0876

	
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,0438

	97
	IzF31A
	Hidroizolarea suprafetelor cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda
	m2
	
	14,6500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5000
	7,3250

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3800
	5,5670

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	0,8000
	11,7200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0250
	0,3662

	
98
	
CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060
	
m2
	
	
14,6500

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,4680
	6,8562

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	30,6000
	450,9797

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	1,3264

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0070
	0,1032

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0840
	1,2306

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,2930

	

99
	

CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica pentru trafic intens, antiderapant, mat - 20 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm
Materiale marunte (cirpe)=1,0100
	

m2
	
	

14,6500

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	16,1150

	
	26611128007002
	Placi sau piscoturi de gresie pentru trafic intens, antiderapant,
	m2
	1,0300
	15,2404



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	mat - 20 mm
	
	
	

	
	26641021020131
	Adeziv pentru lucrari de placaj flexibil (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	94,6976

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	6,0666

	
	2010237318700
	Distantieri de rost
	buc
	20,0000
	295,9300

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0444

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,0264

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,2461

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,9229

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Tip P4
	

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Pardoseli
	

	2.4. Timplarie

	


100
	


CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din aluminiu cu
bariera termica si grila de ventilatie
	


m2
	
	


19,9500

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice
	h-om
	0,8500
	16,9575

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,9950

	
	
28121063060501
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare / Usa interioara din aluminiu cu
bariera termica si grila de ventilatie
	
m2
	
1,0000
	
19,9500

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	79,8000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	9,9750

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	3,4912

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	11,9700

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	19,9500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,3990

	


101
	


CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din aluminiu cu
bariera termica
	


m2
	
	


1,8900

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice
	h-om
	0,8500
	1,6065

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,1890

	
	
28121063060501
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare / Usa interioara din aluminiu cu
bariera termica si grila de ventilatie
	
m2
	
1,0000
	
1,8900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	7,5600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,9450

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,3308

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,1340

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,8900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0378

	102
	CK33B
	Miner din tabla cromata la usi
	buc
	
	12,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,9100
	10,9200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,6000

	
	2863146310900
	Minere din tabla cromata
	buc
	1,0000
	12,0000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0200
	0,2400

	103
	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc
	
	12,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,9600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,4200
	29,0400

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	1,0000
	12,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	72,0000

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Timplarie
	

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Lucrari de finisare
	

	
	
	Total
	

	
	
	CAS
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Cheltuieli de transport
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	

	
	
	Total CD
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	

	
	
	Total cu CR
	

	
	
	Beneficiu
	

	
	
	Total cu B
	

	
	
	TVA
	

	
	
	Total deviz:




	Elaborat

	
(numele, prenumele, funcţia, semnătura,)



	Reparatia si amenajarea unei grupe crese din incinta Grгdinitei de copii nr. 203 pe terenul cu ,din s.
Ghidighici, str. Alexei Mateevici 16 B, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantităţile de lucrări №
Retele electrice interioare
Intocmit in preţuri curente
	
№ crt.
	
Simbol norme şi Cod resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	

U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de
masura
	Pe volumul total

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Lucrari de constructie

	1.1. Instalatie de racordare si distributie IRD (Existent)

	

1
	

RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N / Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 40A, 3P Clasa C
	

buc
	
	

1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,7200
	0,7200

	
	111100010033
	Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 40A, 3P Clasa C
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,0050

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Instalatie de racordare si distributie IRD (Existent)
	

	1.2. Tablou de distributie general TDG

	

2
	

RpEG01B
	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete / Tablou de distributie cu 18 module montare aparenta IP54.
Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,0100
	

buc
	
	

1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,0000
	3,0000

	
	11111222000071
	Tablou de distributie cu 18 module montare aparenta IP54
	buc
	1,0000
	1,0100

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2874115881198
	Saiba M 6
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2874115800857
	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2874125881265
	Saiba plata pentru metal M 12
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,8000
	0,8080

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	0,0200

	3
	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -100A,3P.
	buc
	
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,7200
	0,7200

	
	11110001000201
00
	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -100A,3P
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,0050

	4
	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor / Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom # 25A, 3P
	buc
	
	2,0000



	1
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	3
	4
	5
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	Clasa C
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,7200
	1,4400

	
	11110001022
	Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom # 25A, 3P Clasa C
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000
	4,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,0000
	4,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,0100

	
5
	
RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor / Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom # 16A, 3P Clasa C
	
buc
	
	
1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,7200
	0,7200

	
	11110001023
	Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom # 16A, 3P Clasa C
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,0050

	
6
	
RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor / Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom # 6A, 1P Clasa C
	
buc
	
	
2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,7200
	1,4400

	
	11110001024
	Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom # 6A, 1P Clasa C
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000
	4,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,0000
	4,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,0100

	7
	
	Sina N
	buc
	
	1,0000

	
	555
	Sina N
	buc
	1,0000
	1,0000

	8
	
	Sina PE
	buc
	
	1,0000

	
	5552
	Sina PE
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Tablou de distributie general TDG
	

	1.3. Tablou de distribu.ie prize TDP

	

9
	

RpEG01B
	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete / Tablou de distributie cu 36 module montare aparenta IP54.
Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,0100
	

buc
	
	

1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,0000
	3,0000

	
	11111222000072
	Tablou de distributie cu 36 module montare aparenta IP54
	buc
	1,0000
	1,0100

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2874115881198
	Saiba M 6
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2874115800857
	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2874125881265
	Saiba plata pentru metal M 12
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,8000
	0,8080

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	0,0200

	10
	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A,3P.
	buc
	
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,7200
	0,7200

	
	11110001000206
3
	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A,3P
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,0050

	
11
	
RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor / Intreruptor automat cu protecюie diferenюialг IP 20,
Inom
# 16 A (Idif #30mA), 2P, tip C
	
buc
	
	
7,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,7200
	5,0400

	
	111100010045
	Intreruptor automat cu protecюie diferenюialг IP 20, Inom # 16 A (Idif #30mA), 2P, tip C
	buc
	1,0000
	7,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000
	14,0000



	1
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	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm,
alama
	buc
	2,0000
	14,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,0350

	
12
	
RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor / Intreruptor automat cu protectie diferenюiala IP 20, Inom
- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C
	
buc
	
	
3,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,7200
	2,1600

	
	1111000100451
	Intreruptor automat cu protecюie diferenюialг IP 20, Inom # 16 A (Idif #10mA), 2P, tip C
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000
	6,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,0000
	6,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,0150

	13
	
	Sina N
	buc
	
	1,0000

	
	555
	Sina N
	buc
	1,0000
	1,0000

	14
	
	Sina PE
	buc
	
	1,0000

	
	5552
	Sina PE
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Tablou de distribu.ie prize TDP
	

	1.4. Tablou de distribu.ie prize TD

	

15
	

RpEG01B
	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete / Tablou de distributie cu 36 module montare aparenta IP54.
Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,0100
	

buc
	
	

1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,0000
	3,0000

	
	11111222000072
	Tablou de distributie cu 36 module montare aparenta IP54
	buc
	1,0000
	1,0100

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2874115881198
	Saiba M 6
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2874115800857
	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2874125881265
	Saiba plata pentru metal M 12
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,8000
	0,8080

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	0,0200

	16
	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A,3P.
	buc
	
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,7200
	0,7200

	
	11110001000206
3
	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A,3P
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,0050

	
17
	
RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor / Intreruptor automat cu protectie diferenюiala IP 20, Inom
- 16 A (Idif -10mA), 2P, tip C
	
buc
	
	
8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,7200
	5,7600

	
	1111000100451
	Intreruptor automat cu protecюie diferenюialг IP 20, Inom # 16 A (Idif #10mA), 2P, tip C
	buc
	1,0000
	8,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000
	16,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,0000
	16,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,0400

	
18
	
RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor / Demaror electromagnetic 400V, U bobina # 230V, I contact #25 A
	
buc
	
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,7200
	1,4400

	
	11110001004512
	Demaror electromagnetic 400V, U bobina # 230V, I contact #25 A
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000
	4,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,0000
	4,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,0100

	19
	
	Sina N
	buc
	
	1,0000

	
	555
	Sina N
	buc
	1,0000
	1,0000

	20
	
	Sina PE
	buc
	
	1,0000



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	5552
	Sina PE
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Tablou de distribu.ie prize TD
	

	1.5. Tablou de distributie prize TDI

	

21
	

RpEG01B
	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete / Tablou de distributie cu 18 module montare aparenta IP54.
Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,0100
	

buc
	
	

1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,0000
	3,0000

	
	11111222000071
	Tablou de distributie cu 18 module montare aparenta IP54
	buc
	1,0000
	1,0100

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2874115881198
	Saiba M 6
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2874115840479
	Piulita M12
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2874115800857
	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2874125881265
	Saiba plata pentru metal M 12
	buc
	4,0000
	4,0400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,8000
	0,8080

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	0,0200

	22
	RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor - Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A,3P.
	buc
	
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,7200
	0,7200

	
	11110001000206
3
	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A,3P
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,0050

	
23
	
RpEE15B
	Montarea intrerupatoarelor / Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C
	
buc
	
	
6,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,7200
	4,3200

	
	1111000102344
	Intreruptor automat cu declanєator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,0000
	12,0000

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,0000
	12,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,0300

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Tablou de distributie prize TDI
	

	1.6. Conductori Electrici

	

24
	

RpEB08A
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 16 mm2 ВВГнг-FRLS 5x16 mm2
Materiale marunte (banda izol., cleme, sirma, talc etc.) din val. mater.explicitate=1,0500
	

m
	
	

230,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1200
	27,6000

	
	
27221031071
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 16 mm2 ВВГнг-FRLS 5x16 mm2
	
m
	
1,0300
	
248,7450

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,5000
	120,7500

	

25
	

RpEB08A
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 6 mm2 ВВГнг-FRLS
5x6 mm2
Materiale marunte (banda izol., cleme, sirma, talc etc.) din val. mater.explicitate=1,0500
	

m
	
	

10,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1200
	1,2000

	
	
27221031072
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 6 mm2 ВВГнг-FRLS
5x6 mm2
	
m
	
1,0300
	
10,8150

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,5000
	5,2500

	26
	RpEB08A
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intirziere la
	m
	
	10,0000



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	propagarea flacarilor, S= 4 mm2 ВВГнг-FRLS
5x4 mm2
Materiale marunte (banda izol., cleme, sirma, talc etc.) din val. mater.explicitate=1,0500
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1200
	1,2000

	
	
27221031073
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 4 mm2 ВВГнг-FRLS
5x4 mm2
	
m
	
1,0300
	
10,8150

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,5000
	5,2500

	

27
	

RpEB08A
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 ВВГнг-FRLS
3x2.5 mm2
Materiale marunte (banda izol., cleme, sirma, talc etc.) din val. mater.explicitate=1,0500
	

m
	
	

505,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1200
	60,6000

	
	
27221031074
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2 ВВГнг-FRLS
3x2.5 mm2
	
m
	
1,0300
	
546,1575

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,5000
	265,1250

	

28
	

RpEB08A
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 ВВГнг-FRLS
3x1.5 mm2
Materiale marunte (banda izol., cleme, sirma, talc etc.) din val. mater.explicitate=1,0500
	

m
	
	

325,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1200
	39,0000

	
	
27221031075
	Cablu de forta cu conductoare din cupru, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intirziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2 ВВГнг-FRLS
3x1.5 mm2
	
m
	
1,0300
	
351,4875

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,5000
	170,6250

	


29
	


RpEA01C
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 40 mm
Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500
	


m
	
	


32,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4800
	15,3600

	
	25212167042354
0
	Tub PVC cu D=40 mm
	m
	1,0200
	34,2720

	
	2875274021004
	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.
	buc
	0,1000
	3,3600

	
	2523156713500
	Mufa din PVC, tip G,
	buc
	0,1000
	3,3600

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie
	buc
	0,1500
	5,0400

	


30
	


RpEA01C
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 32 mm
Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500
	


m
	
	


20,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4800
	9,6000

	
	25212167042353
2
	Tub PVC cu D=32 mm
	m
	1,0200
	21,4200

	
	2875274021004
	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.
	buc
	0,1000
	2,1000

	
	2523156713500
	Mufa din PVC, tip G,
	buc
	0,1000
	2,1000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie
	buc
	0,1500
	3,1500

	
31
	
RpEA01B
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu
	
m
	
	
505,0000



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	d=20 mm
Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4500
	227,2500

	
	25212167042352
	Tub PVC cu D=20 mm tip IP
	m
	1,0200
	540,8550

	
	2875274021004
	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.
	buc
	0,1500
	79,5375

	
	2523156713500
	Mufa din PVC, tip G,
	buc
	0,1500
	79,5375

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie
	buc
	0,1500
	79,5375

	


32
	


RpEA01B
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=16 mm
Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500
	


m
	
	


325,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4500
	146,2500

	
	25212167042352
16
	Tub PVC cu D=16 mm tip IP
	m
	1,0200
	348,0750

	
	2875274021004
	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.
	buc
	0,1500
	51,1875

	
	2523156713500
	Mufa din PVC, tip G,
	buc
	0,1500
	51,1875

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie
	buc
	0,1500
	51,1875

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Conductori Electrici
	

	1.7. Prize si accesorii
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RpEE03A
	Montarea prizelor / Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-44 РСБШ11-3-ККБ-
44
	

buc
	
	
8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3100
	2,4800

	
	27461673351001
	Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-44 РСБШ11-3-ККБ- 44
	buc
	1,0200
	8,1600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	8,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050
	0,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	16,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat L 3 x 40
	buc
	2,0000
	16,0000

	
34
	
RpEE03A
	Montarea prizelor / Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-20 РСш10-3-ККм
	
buc
	
	
19,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3100
	5,8900

	
	27461673351001
2
	Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-20 РСш10-3-ККм
	buc
	1,0200
	19,3800

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	19,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050
	0,0950

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,0950

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	38,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat L 3 x 40
	buc
	2,0000
	38,0000

	
35
	
RpEE03A
	Montarea prizelor / Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-20 РСш10-3-ККм
	
buc
	
	
22,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3100
	6,8200

	
	27461673351001
2
	Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP-20 РСш10-3-ККм
	buc
	1,0200
	22,4400

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	22,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050
	0,1100

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	0,1100

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	44,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat L 3 x 40
	buc
	2,0000
	44,0000

	36
	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu IP 20 ВС10-1-0-Б
	buc
	
	5,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3000
	1,5000

	
	11110001000201
	Intrerupator IP 20 ВС10-1-0-Б
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050
	0,0250

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	1,0000

	37
	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare
	buc
	
	1,0000



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	-Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de
protectie 10A.Montare incorporata IP-20 IP 20 ВС20-1-0-Б
	
	
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3000
	0,3000

	
	11110001000202
	Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de
protectie 10A.Montare incorporata IP-20 IP 20 ВС20-1-0-Б
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050
	0,0050

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	0,2000

	

38
	

RpEE14C
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - Intrerupator monofazat cu 3 clape cu contact de
protectie 10A.Montare incorporata IP-20 ВС30-1-0-Б
	

buc
	
	
2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4400
	0,8800

	
	11110001000203
	Intrerupator monofazat cu 3 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 ВС30-1-0-Б
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050
	0,0100

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	0,4000
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RpEE14C
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - Intrerupator monofazat cap scarг cu contact de
protectie 10A.Montare incorporata IP-20 ВС30-1-0-Б
	

buc
	
	
6,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4400
	2,6400

	
	11110001000204
	Intrerupator monofazat cap scarг cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 ВС30-1-0-Б
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050
	0,0300

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	1,2000

	40
	RpEP01A k
sal=0.2
	Montarea punctului de alimentare (cutii de distributie), k salariu = 0.2
Coeficient la manoperei=0,2000
	buc
	
	20,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	27,0000
	108,0000

	41
	
	Cutie de distributie (Doza) (85x45x40)
	buc
	
	20,0000

	
	18
	Cutie de distributie (Doza) (85x45x40)
	buc
	1,0000
	20,0000

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Prize si accesorii
	

	1.8. Corpuri de iluminat

	
42
	
RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat 36W ДBO6590L
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400
	
buc
	
	
36,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2800
	10,0800

	
	287527441
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Corp de iluminat 36W ДBO6590L
	buc
	1,0000
	37,4400

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	1,0000
	37,4400

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	1,0000
	37,4400

	
43
	
RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat 12W ДПO5030
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400
	
buc
	
	
6,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2800
	1,6800

	
	287527442
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Corp de iluminat 12W ДПO5030
	buc
	1,0000
	6,2400

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	1,0000
	6,2400

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	1,0000
	6,2400

	
44
	
RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat 24W ДПБ1003
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400
	
buc
	
	
1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2800
	0,2800

	
	287527443
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Corp de iluminat 24W ДПБ1003
	buc
	1,0000
	1,0400

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	1,0000
	1,0400



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	1,0000
	1,0400

	
45
	
RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat 1,5W ДПА2101
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400
	
buc
	
	
2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2800
	0,5600

	
	287527444
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Corp de iluminat 1,5W ДПА2101
	buc
	1,0000
	2,0800

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	1,0000
	2,0800

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	1,0000
	2,0800

	
46
	
RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat 30W ЛПО130 1х30 W
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400
	
buc
	
	
1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2800
	0,2800

	
	287527445
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Corp de iluminat 30W ЛПО130 1х30 W
	buc
	1,0000
	1,0400

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	1,0000
	1,0400

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	1,0000
	1,0400

	
47
	
RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat 40W MLNT840BAC
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400
	
buc
	
	
2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2800
	0,5600

	
	2875274451
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Corp de iluminat 40W MLNT840BAC
	buc
	1,0000
	2,0800

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	1,0000
	2,0800

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	1,0000
	2,0800

	
48
	
RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Indicator 1.5 W CCA 1001
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400
	
buc
	
	
4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2800
	1,1200

	
	287527445133
	Indicator 1.5 W CCA 1001
	buc
	1,0000
	4,1600

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	1,0000
	4,1600

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	1,0000
	4,1600
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RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corp de iluminat cu acumulator 12 W ДБА 3928
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400
	
buc
	
	
6,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2800
	1,6800

	
	2875274451334
	Corp de iluminat cu acumulator 12 W ДБА 3928
	buc
	1,0000
	6,2400

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	1,0000
	6,2400

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	1,0000
	6,2400

	
	
	
Total
	

	
	
	Total Corpuri de iluminat
	

	
	
	
Total
	

	
	
	CAS
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	

	
	
	Total CD
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	

	
	
	Total cu CR
	

	
	
	Beneficiu
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare

	
50
	
ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"
	
buc
	
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	0,9000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	0,0320

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,0640

	
	
	
Total
	

	
	
	CAS
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Total CD
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	

	
	
	Total cu CR
	

	
	
	Beneficiu
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj

	51
	
	Termostat pentru podea calda
	buc
	
	2,0000

	
	51
	Termostat pentru podea calda
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	
	
Total
	

	
	
	Cmd
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	Total
	

	
	
	TVA
	

	
	
	Total deviz:




	Elaborat

	
(numele, prenumele, funcţia, semnătura,)
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